PERITONEALDIALYSEKATETER (PD KATETER) Self Locating.

Beskrivelse av kateteret:

et kateter til peritoneal dialyse, laget av medisinsk silikongummi og en spesialutformet silikonbelagt wolfram (tungsten) ballast på kateterspissen.

Laget for bruk av peritoneal dialyse for å gi tilgang til bukhulen.

Viktig ved en MR undersøkelse:

Det er usannsynlig forbundet med noe risiko å ta MR av pasienter med dette kateteret som følge av eventuelle jernholdige urenheter, men det anbefales at bukhulen er fylt med væske når undersøkelsen utføres, slik at det ikke er mulig for wolframspissen å vibrere når det påvirkes av magnetfeltet.

Disse pasientene går på nefro pol (973605) og forberedes der før MR undersøkelse.

Denne type pasient kommer gjerne for en MR av aorta minus K og man kan evnt. få noe artefakter i bekkenregionen.

Ref; Peritoneal Catheters and Exit-Site Practices Towards Optimum Peritoneal Access: 1998

Update, International Society for Peritoneal Dialysis Treatment Guidelines,

http://www.ispd.org

Det vil sees noe artefakter i bekkenbunnen pga Wolfram» stenen»: