**Vedlikehold av kunnskapsnivå for elektromedisinsk utstyr:**

**Micrel MP ml+ subcutan smertepumpe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kravlisten er utarbeidet av: Bjørg Vikås, KSK, Haukeland Universitetssykehus | | |
| Listen er godkjent av: | Dato: | For avd: |
| Fått grunnopplæring v/ firma eller fagsykepleier? | ja / nei | Skjema er besvart dato: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kunnskapskrav:** | **Kan / forstår** | **Har sjekket i**  **Bruksanv.** | **Trenger opplæring** |
| * Korrekt rengjøring; se bruksanvisning og avdelingens rutine |  |  |  |
| * Kjenner til hvor du bestiller/får tak i pumpe |  |  |  |
| * Kjenner til aktuell sprøytetype, med luer-lock (standard er 10 ml sprøyte) |  |  |  |
| * Kan plassere sprøyten korrekt i pumpen (med propp på, uten å koble til infusjonsslangen – for å unngå søl og «svinn» av medikamentet) |  |  |  |
| * Kan å taste inn korrekt sprøytetype og aktuell sprøytestørrelse |  |  |  |
| * Kan å prime via pumpen: for å fjerne «slark» mellom sprøytestempelet og pumpen, samt for å fylle settet (følg bruksanvisningen **helt** nøyaktig) |  |  |  |
| * Kan å stille inn rett hastighet |  |  |  |
| * Kan å starte infusjon («cal» må vises i displayet) |  |  |  |
| * Kan å endre hastighet under pågående infusjon («cal» må vises i displayet) |  |  |  |
| * Kjenner til ulike alarmer |  |  |  |
| * Kan sjekke i displayet om infusjon pågår |  |  |  |
| * Kan å stoppe/slå av pumpen |  |  |  |
| * Kan å bytte batterier – husk at pumpen da må være **avslått** |  |  |  |