**Instruks for Rom 1170**

**Lager for Brannfarlige væsker og Risikoavfall**

Brannfarlige væsker skal oppbevares etter egenskaper og reaktivitet

* se liste for inkompatible kjemikalier

Enhver bruker er pliktig til å sette seg inn i

regelverket for oppbevaring av brannfarlige

væsker

Bare aktivitet knyttet til lagerhold skal

foregå i rommet

Bare uåpnete originalflasker skal lagres her

Kjemikaliesøl må fjernes umiddelbart og i

henhold til gjeldende prosedyrer

Alle brukere har ansvar for å holde rommet i orden

Skapene skal merkes med avdeling, samt navn og nummer til kontaktpersonen for skapet.

INFORMASJON

**VED UTLØST ALARM**

**ROM 1170**

1. Ved lyd/ lysalarm fra kjemikaliesniffer

- **FORLAT OMRÅDET**

1. Utløst alarm varsler automatisk Sikkerhetsavdelingen

Romansvarlig:

Pablo Cortez

MGM

Tlf: 55975475